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	ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ · СЕРИЯ ШУ-ПЧ
Опросный лист
заказа шкафов серии ШУ-ПЧ — управление насосами с частотным регулированием
Заполните известные поля — недостающие данные уточнит наш инженер. Заполненный лист направьте в отдел продаж АО «Катайский насосный завод»: sale@knz.ru.
1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
	Организация
	Место для ввода

	Название и адрес объекта
	Место для ввода

	Контактное лицо, должность
	Место для ввода

	Телефон / e-mail
	Место для ввода

	Дата заполнения
	Место для ввода


2. ПРИМЕНЕНИЕ — АЛГОРИТМ РАБОТЫ
	☐  ПД — повышение / поддержание давления, уровня в баке
	☐  Ц — циркуляция (отопление, ГВС, ИТП/ЦТП)

	☐  ДР — дренаж: КНС, ДНС, осушение приямков
	☐  ТЗ — индивидуальный алгоритм (опишите в «Особых требованиях»)


	Другая (укажите)
	Место для ввода


3. ДАННЫЕ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ
	Марка насоса, производитель
	Место для ввода

	Количество насосов (1–3)
	Место для ввода

	Мощность двигателя, кВт
	Место для ввода

	Номинальный ток двигателя, А — с шильды
	Место для ввода

	Длина кабеля от шкафа до двигателя, м
	Место для ввода

	Регулируемый параметр и уставка (напр., 4,5 бар)
	Место для ввода

	Диапазон изменения расхода, м³/ч
	Место для ввода


Пример марок: К 100-65-250, КМ 100-80-170, ЛМ 80-160, ЦНС 38-110.
4. ДАТЧИКИ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ
	☐  Датчик давления 4–20 мА
	☐  Датчик перепада 4–20 мА

	☐  Гидростатический уровнемер 4–20 мА
	☐  Реле давления (резервный контур)

	☐  Датчик «сухого» хода
	☐  Датчики Pt100/PTC


5. ОПЦИИ
	☐  2В — Второй ввод питания с автоматическим переключением (встроенный АВР)
	☐  С — Интерфейс связи

	☐  Д — GSM-диспетчеризация
	☐  Т — Контроль температуры Pt100/PTC

	☐  П — Панель оператора на двери шкафа
	☐  Б — Байпас преобразователя

	☐  Ф — Моторный дроссель / синусный фильтр
	☐  Э — Электродные (кондуктометрические) датчики уровня с сигнализаторами БКК1

	☐  ПМУ — Выносной пульт местного управления IP65
	☐  Г — Контроль герметичности и термозащиты погружных насосов

	☐  И — Секция бесперебойного питания цепей автоматики и связи (ИБП 600 ВА – 3 кВА)
	☐  У — Учёт электроэнергии

	☐  О — Обогрев и утепление корпуса
	☐  А — Антивандальное исполнение

	☐  М — Защита от импульсных перенапряжений (УЗИП)
	


6. ИСПОЛНЕНИЕ
	Степень защиты
	☐  IP54        ☐  IP65

	Климатическое исполнение
	☐  УХЛ4 (помещение)        ☐  УХЛ1 (улица, с обогревом — опция О)

	Ввод питания
	☐  один ввод        ☐  два ввода с АВР


7. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Опишите особые требования — поле расширяется при вводе
 
 
 
 


АО «Катайский насосный завод» · г. Катайск · knz.ru	стр. 
e4802a40ac3be632d41ee24088e2765faca5311f.png




