ШКАФЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
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	ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Шкафы по ТЗ
Нестандартные шкафы управления и автоматизации — под задачу, проект и технические требования заказчика
Типовая линейка закрывает большинство задач. Всё остальное мы делаем по техническому заданию: любой состав оборудования, любые алгоритмы, любая интеграция — полным циклом от схемы до комплекта документации.
	ВВОДЫ
6–630 А
КОМПЛЕКТ
до 17 шкафов на объект
ЛОГИКА
ОВЕН · Siemens · Segnetics
ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА
ОВЕН, Weintek
ПРОТОКОЛЫ
Modbus RTU/TCP, Profibus DP
ИСПОЛНЕНИЕ
IP54 / IP65, уличное


КАК МЫ РАБОТАЕМ
1. Вы передаёте любое из: техническое задание, проект (разделы ЭОМ/АТХ), заполненный бланк-заявку или просто описание задачи своими словами.
1. Инженер разбирает материалы и возвращается с уточняющими вопросами и предложением по составу шкафа.
1. Разрабатываем схемотехнику с расчётами: тепловой баланс корпуса, сечения и кабельные вводы под фактические кабели, резервы каналов и клемм.
1. Согласовываем с вами схему и компоновку, затем собираем шкаф и программируем контроллеры и панели оператора.
1. Передаём изделие с комплектом документации: паспорт, руководство по эксплуатации, электрические схемы, карта Modbus-регистров.
ЧТО МОЖЕМ
	Насосные системы
1. от 1 до 12 и более насосов в одном шкафу
1. каскады, чередование, АВР насосов
1. ЧРП и плавный пуск в любых комбинациях
1. интеграция со сторонними станциями повышения давления
1. выносные пульты местного управления
	Смежные системы
1. ИТП и ЦТП: погодозависимое регулирование до 4 контуров
1. котельные: ШУК, ШОО, подпитка
1. вентиляция с резервированием агрегатов
1. узлы коммерческого учёта тепла (ПП РФ № 1034)
1. ВРУ, АВР и щитовое оборудование до 630 А


ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ
	Питание
	230 / 400 В; вводы 6–630 А; один или два ввода с АВР
	Степень защиты
	IP54 / IP65 (по ТЗ — до IP66)

	Пуск приводов
	прямой, «звезда-треугольник», плавный (УПП), частотный (ЧРП), реверс
	Климат
	УХЛ4 (помещение), УХЛ1 (улица): обогрев, утепление, антивандальное исполнение

	Логика управления
	ОВЕН ПР/ПЛК, Saturn-PLC; Siemens S7-1200, Segnetics — по требованию проекта
	Аппараты
	Chint; КЭАЗ, DEKraft — по требованию проекта

	Панели оператора
	ОВЕН, Weintek
	Резервы
	каналы контроллера 20–40 %, клеммы 10–30 %, место на DIN-рейке

	Корпуса
	DKC навесные и напольные до 2000×1200×600 мм; EKF, IEK — по требованию
	Документация
	паспорт, РЭ, схемы, карта Modbus-регистров


ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
1. ИТП жилого комплекса: 4 контура регулирования, 10–14 насосов, суммарная нагрузка около 1,2 МВт.
1. КНС по типовым техническим требованиям водоканала — вплоть до карты Modbus-регистров под требования заказчика.
1. Котельная «под ключ»: комплект из 17 шкафов — общекотельное оборудование, котлы, насосные группы, учёт тепла, АВР, освещение.
1. Приточная вентиляция производительностью до 12 800 м³/ч со 100 % резервированием агрегатов и двухканальной защитой от замораживания.
1. Узлы коммерческого учёта тепла с питанием через ИБП и нестираемыми архивами.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
	1. Управляемость при отказе электроники. Переключатели «Ручной – 0 – Автомат» на двери и аппаратная цепь «Стоп», заведённая напрямую в катушку пускателя: насос можно пустить и остановить даже при неисправном контроллере.
1. Запас на развитие. В каждом шкафу заложены свободные каналы контроллера, клеммы и место на DIN-рейке — на объекте шкаф дорабатывается без замены.
	1. Честная компоновка. Габарит корпуса — результат расчёта теплового баланса и кабельных вводов под фактические кабели, а не «типовая коробка».
1. Унификация серии. Один ЗИП и одна программа обслуживают несколько шкафов серии.


КАК ЗАКАЗАТЬ
Пришлите техническое задание, проект или заполненный бланк-заявку (прилагается к этой странице) — инженер свяжется с вами с уточняющими вопросами и предложением. Подойдёт и описание задачи в свободной форме: разбор проектной документации и формализация требований — часть нашей работы.
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