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	ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ · СЕРИЯ ШУ-ПЛП
Опросный лист
заказа шкафов серии ШУ-ПлП — управление насосами с плавным пуском
Заполните известные поля — недостающие данные уточнит наш инженер. Заполненный лист направьте в отдел продаж АО «Катайский насосный завод»: sale@knz.ru.
1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
	Организация
	Место для ввода

	Название и адрес объекта
	Место для ввода

	Контактное лицо, должность
	Место для ввода

	Телефон / e-mail
	Место для ввода

	Дата заполнения
	Место для ввода


2. ПРИМЕНЕНИЕ — АЛГОРИТМ РАБОТЫ
	☐  ПД — повышение / поддержание давления, уровня в баке
	☐  Ц — циркуляция (отопление, ГВС, ИТП/ЦТП)

	☐  ДР — дренаж: КНС, ДНС, осушение приямков
	☐  ТЗ — индивидуальный алгоритм (опишите в «Особых требованиях»)


	Другая (укажите)
	Место для ввода


3. ДАННЫЕ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ
	Марка насоса, производитель
	Место для ввода

	Количество насосов (1–3)
	Место для ввода

	Мощность двигателя, кВт
	Место для ввода

	Номинальный ток двигателя, А — с шильды
	Место для ввода

	Напряжение питания, В
	Место для ввода

	Требуемое время разгона / останова, с
	Место для ввода


Пример марок: К 200-150-400, Д 315-50, ЦНС 60-165, СМ 150-125-400.
4. ДАТЧИКИ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ
	☐  Реле давления / ЭКМ
	☐  Датчик давления 4–20 мА

	☐  Поплавковые выключатели
	☐  Датчик «сухого» хода

	☐  Датчики Pt100/PTC подшипников
	☐  Датчики Pt100/PTC обмоток


5. ОПЦИИ
	☐  2В — Второй ввод питания с автоматическим переключением (встроенный АВР)
	☐  С — Интерфейс связи

	☐  Д — GSM-диспетчеризация
	☐  Т — Контроль температуры Pt100/PTC

	☐  П — Панель оператора на двери шкафа
	☐  ПМУ — Выносной пульт местного управления IP65

	☐  Г — Контроль герметичности и термозащиты погружных насосов
	☐  И — Секция бесперебойного питания цепей автоматики и связи (ИБП 600 ВА – 3 кВА)

	☐  У — Учёт электроэнергии
	☐  О — Обогрев и утепление корпуса

	☐  А — Антивандальное исполнение
	☐  М — Защита от импульсных перенапряжений (УЗИП)


6. ИСПОЛНЕНИЕ
	Степень защиты
	☐  IP54        ☐  IP65

	Климатическое исполнение
	☐  УХЛ4 (помещение)        ☐  УХЛ1 (улица, с обогревом — опция О)

	Ввод питания
	☐  один ввод        ☐  два ввода с АВР


7. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Опишите особые требования — поле расширяется при вводе
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